총        칙

1. 적용범위

본 시방서는 휴(烋)를 위한 공간 조성 공사에 적용하며 본 시방서에 없는 모든 관례 사항은 국토교통부제정 “표준시방서”에 의한다.

2. 감독원

본 시방서에서 감독원이라 함은 ‘창원상남시장문화관광형시장육성사업단 사업담당자’로서 현장담당의 명을 받은 자를 말하며 모든 지시, 승인, 검사는 감독원의 권한과 책임으로 간주한다.

3. 현장대리인 및 현장요원

공사현장에는 당 사업과 관계되는 소정의 자격을 소지하고 경험이 풍부한자를 현장대리인으로 상주하게 하며, 관계제반법규에 규정된 기계설비 등을 포함한 전문분야 공종은 일정자격을 갖춘 현장요원을 감독원과 협의하여 상주하게 하여야 한다.

4. 의    의

(1) 도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때 또는 의문이 생길 때는 현장대리인과 감독원이 협의하여 공사를 시행할 수 있으나 상호의견이 상충 될 때에는 감독원의 지시에 따른다.

(2) 본 공사의 시공 중 설계도서상 누락 및 오기가 있을 경우, 수량의 증가, 변경 또는 기타공사 성질상 필요하다고 인정되는 것은 도급자 부담으로 시공한다.

5. 경미한 변경

현장마무리, 맞춤 등으로 재료의 치수 및 설치위치, 공법의 경미한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량증가 등 경미한 변경은 감독원의 지시에 따른다. 이때의 도급금액은 증감하지 아니한다.

6. 공정 및 시공계획서

본 공사 착수시 경계측량을 실시하고 제허가판 및 게시물을 게시하여야 하며, 착공전에 공정표 및 가설건물, 공사용 기계 기구 등의 시공기계, 재료 둘 곳, 헛간, 작업장, 기타 용지사용에 대한 시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받는다. 그리고 공정표 작성 및 공정관리는 가급적 컴퓨터를 이용한 네트워크 시스템에 의하여 작성 및 관리하도록 한다.

7. 시 공 도

시공상 필요한 공작도, 시공도는 경력 3년 이상의 전문가 2인이 작성하여야 하며 감독원의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

8. 본판 및 모형

설계도면과 설명만으로는 불충분하고 완벽하게 시공하기 어려운 부분은 시공전에 감독원의 지시를 받아 수급자의 부담으로 본판 및 모형을 제작하여 감독원의 승인을 얻는다.

9. 관공서, 기타 대외의 제반수속

본 공사를 시공함에 있어서 필요한 대 관공서나 기타의 제반수속 및 인허가 사항등은 특기가 없는 한 수급자 책임 하에 수급자 부담으로 지체 없이 처리한다.

10. 자    재

(1) 자재일반

가설공사를 제외한 공사용 자재 및 시설물은 한국공업 규격품의(KS) 신품을 사용하는 것으로 하고 다만, 한국공업 규격품이 없는 자재에 대해서는 감독원이 승인한 자재를 사용한다.

(2) 견 본 품

본 공사에 사용되는 자재는 견본품, 카달로그를 제출하여 감독원의 승인을 얻은 후 시공한다.

(3) 검    사

현장에 반입되는 자재는 감독원의 검사 또는 승인을 받은 후 사용하며, 한국공업 규격품으로서 특기가 있는 것 이외는 검사를 생략할 수 있다.

(4) 시    험

사용자재는 공시체, 기타 필요하다고 인정하는 부분은 감독원이 지정하는 시험소 및 방법과 건설공사 품질시험규정에 의하여 시험하여 그 성적서를 제출, 승인을 받도록 한다.

(5) 검사, 시험의 표준

검사, 시험의 표준은 KS를 표준으로 하고, 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방서의 해당 각 항 제조회사의 사양 및 감독원의 지시에 의하며 그 성적서를 제출, 승인을 받도록 한다. 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 수급자 부담으로 한다.

(6) 검사, 시험후의 처리

검사 또는 시험완료 후 합격된 반입자재는 지정장소에 시공 공정별로 정리, 보관하고 불합격된 반입자재는 즉시 장외로 반출한다. 이때에 속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

(7) 사용 시의 불량품

검사, 시험에 합격된 자재나 시설물이라도 사용 전 변질이나 손상, 설치후 하자가 발견되었을 경우는 즉시 이를 교체 시공하여야 한다.

11. 지급자재

지급자재는 감독원 입회하에 인수하고 수급자의 책임 하에 보관, 관리할 것이며 변질, 파손, 자재부족 등이 생길 때에는 수급자의 부담으로 보충하여 시공한다. 잔여분은 조서와 함께 즉시 반납하여야 한다.

12. 시공검사

(1) 각 공사부분은 감독원의 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받아 합격승인을 얻은 후 다음 공정에 옮긴다.

(2) 시공 후에 검사가 어려운 공사부분은 반드시 감독원 입회 하에 시공하며, 그렇지 못 할 때는 사진, 기타, 후일에 확인할 수 있는 자료를 구비하여야 한다.

13. 공사용 기구 및 서류, 비품 및 도서비치

수급자는 감독원이 지정하는 필요한 기구, 서류, 비품 및 도서를 비치하고 공사감독에 필요한 소모품을 공급하여야 한다.

14. 관련 별도공사

관련공사 및 별도공사에 있어서는 그 공정과 구조 등을 관계자와 협의 하에 원만하고 누락 없이 진행시키고 이에 요하는 준비공사로서 본 공사의 가설물 등은 무상으로 사용하게 한다.

15. 공사장의 관리

공사장의 관리는 건축법, 건설기술관리법, 도로법, 소방법, 전기관계법규, 근로안전관리규정, 보건관리규정, 산재보험법, 환경관리법등 기타 관계법규에 따라 행하되 다음 사항을 준수하여야 하고 안전사고 및 피해발생 시는 수급자 부담으로 책임을 진다.

(1) 현장종사원, 관계자, 노무자 등의 출입감시, 풍기 및 위생단속

(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고예방에 대한 단속

(3) 인접건물, 옥외시설물, 지하기반시설, 수목 기타의 손상을 방지할 수 있는 보호시설

(4) 시공재료, 시공설비의 정리와 안전관리, 현장내외의 청소

(5) 주변도로의 통행, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설 등의 관리

16. 연도대책

(1) 공사시공 중 주위 거주자 및 통행자의 재산, 생명 등의 피해나 불편을 주지 않도록 주의하여야 한다.

(2) 인접 거주자들에게 공사의 내용(시공공법, 시기, 장소, 소음발생)을 사전에 홍보하여 협조를 얻어야 한다.

17. 보    양

각 공정별로 명시된 것 외에 인접건물 및 주변도로, 기타에 손상을 주지 않도록 필요한 보양시설을 하여야 한다.

18. 공사보고 및 공사사진

(1) 보 고 서 : 공사의 진척, 노무자의 출역, 자급자재의 관리, 자재의 반입 및 소비, 천후, 온도등 기타 필요사항을 명확히 기재한 일일공사 보고서를 제출하고 감독원의 지시를 받도록 한다.

(2) 공사사진 : 공사진척 사항과 시공현황, 감독원이 필요하다고 지시하는 공정을 촬영하여 사진설명과 함께 사진첩을 2부씩 비치, 수시 열람할 수 있게 하고 준공시 제출하여야 한다.

(3) 준 공 도 : 공사 완료된 건물과 일치하는 준공도면을 작성하여 청사진 2부를 수급자 부담으로 감독원에게 제출하여야 한다.

19. 정산처리

다음 각 호의 경우에는 계약체결 및 준공후라도 감액 또는 수급자는 환급하여야 한다.

(1) 설계서 내역중 건설공사 표준 품셈, 물량, 단가, 정부노임단가 기타등이 과다하게 책정되었거나 공사비 작성 제비율을 착오 적용하였을 때

(2) 입찰시 제시한 설계여건과 현장상태, 작업조건, 기타 등의 변화로 시공방법이 변경되었을 때

(3) 감사기관이 지적이 있을 때

(4) 자급자재가 시공한 물량보다 과다하였을 때

(5) 감량이나 감가가 필요하다고 감독원이 인정하였을 때

20. 전문적 기술을 요하는 부분의 제작 및 설치는 전문업자에게 시공하도록 하며, 시공실적표, 기타 기술능력을 파악할 수 있는 자료를 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다. 또한 관련법규에 의하여 하도급을 실행하였을 때에는 관련법규에 명시된 서류를 첨부하여 즉시 제출하고 감독원의 승인을 득하도록 한다.

21. 제품 및 공법에 대한 규격은 설계도 및 시방서 규격을 원칙으로 하되 생산 또는 시공회사의 제품사양이나 공법이 동질의 효과나 효능을 발휘할 경우에는 감독원의 승인을 얻어 제작 또는 시공할 수 있다.

22. 공사 시공 중 피해대책

(1) 공사시공 중 주위 구축물에 변형이 생길 때는 그 변형사항을 주의깊게 관찰하고 점검할 수 있는 자료(사진, 변형측정치 등)를 감독원에 제출, 그 대책을 세워야 한다.

(2) 본 공사로 인근에 피해를 주었을 경우에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 수급자의 부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 복구, 보상 처리하여야 하며, 상호 협의 완료된 서류를 받아 그 결과를 감독원에 제출하여 인근에 피해가 없도록 모든 조치를 취하여야 한다.

(3) 본 건물주의의 각종 부대시설물에 공사 중 피해를 입혔을 경우 수급자 부담으로 원상복구하며, 그렇지 않은 시설물의 신설 및 추가가 필요한 부분은 수급자 부담으로 이를 시행하고, 준공 및 본 건물 이용에 지장을 주지 않도록 한다.

23. 뒷정리 및 결과물인계

(1) 공사 완료시는 현장 내외의 정리정돈, 청소를 깨끗이 하여 완전한 결과물을 인계하여야 하며, 인계시점은 상호협의 하여 정하고 의견이 다를 때는 발주자의 의견에 따른다. 시공상 지면 및 기존 시설물의 변형, 손상부분은 원상복구 한다.

(2) 준공 후 현장 인계 시까지 유지 관리는 수급자의 책임이며 파손, 도난 시 등은 수급자 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

24. 검사

(1) 각종 철근 배근 완료 후 또는 매설 구조물 및 중요한 공정을 시공하였을 때 감독원에게 필히 검사를 받고 시공하여야 한다.

(2) 검사 시 지적사항은 즉시 시정하고, 감독원의 지시에 따라 다음 공정으로 시행한다.

25. 준공검사

수급자는 전기, 통신 수급업체와 협조하여 현장전체공사에 대하여 관의 준공검사를 받아야 하며, 당해의 준공검사 신청서에는 관 준공검사 필증을 첨부하여야 한다.

26. 기    타

본 공사에 기재되지 않은 사항은 감독원의 지시에 의한다.